Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация Новомихайловского сельсовета

Алтайского района Республики Хакасия

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.01.2021 № 1

с.Новомихайловка

О норме расхода топлива для

пожарного автомобильного транспорта

и специального оборудования пожаротушение

 В целях упорядочения использования автомобильной техники, ведения статистической и оперативной отчетности, осуществления режима экономии ГСМ, планирования потребности в обеспечении горючесмазочными материалами и соответствии с Распоряжением Минтранса РФ от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р "О введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте"

1. Установить нормы расхода топлива на 1 мин. работы специального оборудования работающего на бензине (приложение 1);
2. Установить норму расхода топлива на 100 км пробега для пожарного автомобиля ГАЗ-53 АЦ-30 в зимний период с 01 ноября 2021 года, в летний период с 01 апреля 2021 год (приложение 2);
3. Установить норму расхода топлива на 100 км пробега для пожарного автомобиля ЗИЛ-130 АЦ-40 в зимний период с 01 ноября 2021 года, в летний период с 01 апреля 2021 год (приложение 3);
4. Ознакомить водителей данных транспортных средств с нормами расхода топлива.
5. Контроль над исполнением данного распоряжения возложить на главного бухгалтера Гейль Н.А.

Глава Новомихайловского сельсовета П.А.Лавринов

Ознакомлен:

 Карпов Е.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Норма расхода топлива (АИ-92) на 1 мин. работы бензооборудования для пожаротушения в Новомихайловском сельсовете

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п  | Наименование (марки) агрегата | Расход л. в 1 мин. |
| 1 | Устройство (воздуходувное) разбрызгивающее SHNIL SR 200D | 0,03 |
| 2 | Мотопомпа RWP – 30PS | 0.04 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 Норма расхода ГСМ на 100 км АЦ-30 (53)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛЕТО | КМ/ МИН | НА 100 КМ | С НАСОСОМ | БЕЗ НАСОСА |
|  | 1 | 0,336 | 0,289 | 0,116 |
| 2 | 0,672 | 0,578 | 0,232 |
| 3 | 1,008 | 0,867 | 0,348 |
| 4 | 1,344 | 1,156 | 0,464 |
| 5 | 1,680 | 1,445 | 0,580 |
| 6 | 2,016 | 1,734 | 0,696 |
| 7 | 2,352 | 2,023 | 0,812 |
| 8 | 2,688 | 2,312 | 0,928 |
| 9 | 3,024 | 2,601 | 1,044 |
| 10 | 3,360 | 2,890 | 1,160 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИМА | КМ/ МИН | НА 100 КМ | С НАСОСОМ | БЕЗ НАСОСА |
|  | 1 | 0,394 | 0,338 | 0,135 |
| 2 | 0,788 | 0,676 | 0,270 |
| 3 | 1,182 | 1,014 | 0,405 |
| 4 | 1,576 | 1,352 | 0,540 |
| 5 | 1,970 | 1,690 | 0,675 |
| 6 | 2,364 | 2,028 | 0,810 |
| 7 | 2,758 | 2,366 | 0,945 |
| 8 | 3,152 | 2,704 | 1,080 |
| 9 | 3,546 | 3,042 | 1,215 |
| 10 | 3,940 | 3,380 | 1,350 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

НОРМА РАХОДА ГСМ НА АВТОМОБИЛЬ ЗИЛ-130 АЦ-40 В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 км | 2 км | 3 км | 4 км | 5 км | 6 км | 7 км | 8 км | 9 км | 10 км | 20 км | 30 км | 40 км | 50 км | 60 км | 70 км | 80 км |
| 0,510 | 1,021 | 1,531 | 2,042 | 2,552 | 3,063 | 3,573 | 4,084 | 4,594 | 5,105 | 10,21 | 15,315 | 20,42 | 25,525 | 30,63 | 35,735 | 40,84 |

 РАБОТА АВТОМОБИЛЯ С НАСОСОМ (В МИН.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 мин | 2 мин | 3 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 7 мин | 8 мин | 9 мин | 10 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 70 мин | 80 мин |
| 0,406 | 0,812 | 1,218 | 1,624 | 2,03 | 2,436 | 2,842 | 3,248 | 3,654 | 4,06 | 8,12 | 12,18 | 16,24 | 20,3 | 24,36 | 28,42 | 32,48 |

РАБОТА АВТОМОБИЛЯ БЕЗ НАСОСА (В МИН.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 мин | 2 мин | 3 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 7 мин | 8 мин | 9 мин | 10 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 70 мин | 80 мин |
| 0,185 | 0,37 | 0,55 | 0,74 | 0,925 | 1,11 | 1,295 | 1,48 | 1,665 | 1,85 | 3,7 | 5,55 | 7,4 | 9,25 | 11,1 | 12,95 | 14,8 |

НОРМА РАХОДА ГСМ НА АВТОМОБИЛЬ ЗИЛ-130 АЦ-40 В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 км | 2 км | 3 км | 4 км | 5 км | 6 км | 7 км | 8 км | 9 км | 10 км | 20 км | 30 км | 40 км | 50 км | 60 км | 70 км | 80 км |
| 0,436 | 0,872 | 1,307 | 1,743 | 2,179 | 2,615 | 3,051 | 3,486 | 3,922 | 4,358 | 8,716 | 13,074 | 17,432 | 21,79 | 26,148 | 30,506 | 34,864 |

 РАБОТА АВТОМОБИЛЯ С НАСОСОМ (В МИН.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 мин | 2 мин | 3 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 7 мин | 8 мин | 9 мин | 10 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 70 мин | 80 мин |
| 0,347 | 0,694 | 1,041 | 1,388 | 1,735 | 2,082 | 2,429 | 2,776 | 3,123 | 3,470 | 6,94 | 10,41 | 13,88 | 17,35 | 20,82 | 24,29 | 27,75 |

РАБОТА АВТОМОБИЛЯ БЕЗ НАСОСА (В МИН.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 мин | 2 мин | 3 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 7 мин | 8 мин | 9 мин | 10 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 70 мин | 80 мин |
| 0,158 | 0,316 | 0,474 | 0,632 | 0,79 | 0,948 | 1,106 | 1,264 | 1,422 | 1,580 | 3,160 | 4,074 | 6,320 | 7,900 | 9,480 | 11,06 | 12,640 |